**Компания ООО «СК «Металл Полимер»**

**предлагает Вашему вниманию**

**Битумный волокнистый лист**

**guttanit**

Битумный волокнистый лист **guttanit-**является аналогом ондулина, долговечный и не дорогой! Оптимально подходит для покрытия кровли и облицовки стен.

Для более подробной информации Вы можете связаться

тел/факс **(812)380-83-78**

**моб 8-921-984-21-23**

либо по e-mail: info@ metall-polimer.com

maksimenko@metall-polimer.com

 



**Технические характеристики**

* Длина 2000 мм
* Ширина 830 мм
* Общая площадь 1,66 м²
* Площадь покрытия 1,40 м²
* Волнистость 76 мм
* Высота волны 30 мм
* Число волн 11 шт.
* Класс горючести B 2
* Поверхность структурированная
* Вес 2,5 кг/м²
* Единица упаковки 150 поддон

Благодаря специальной многослойной структуре битумные гофрированные листы guttanit обладают высокой стойкостью при одновременно небольшом весе, что позволяет использовать облегчённую подконструкцию.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **цвет** | **спецификация** | **Цена руб/лист** |
| **Кровельный лист guttanit** | КрасныйКоричневыйЗеленыйC:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Битумный лист Гутанит\_guttanit_metall-polimer.jpg | Длина-2мШирина-0,83S-1,66м2 | **295** |
| **Конек с металлической окантовкой guttanit** | КрасныйКоричневыйЗеленыйC:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Битумный лист Гутанит\конек.jpg | Длина 1,06Рабочая длина-1,00мУпаковка-10шт | **285** |
| **Фронтон с металлической окантовкой guttanit** | КрасныйКоричневыйЗеленыйC:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Битумный лист Гутанит\фронтон.jpg | Длина 1,06Рабочая длина-1,00мУпаковка-10шт | **190** |
| **Гвоздь guttanit с круглой шайбой** | КрасныйКоричневыйЗеленыйC:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Битумный лист Гутанит\гвоздь.jpg | Размер 2,8\*70Упаковка-200шт | **1,8** |

Битумные листы guttanit убедительно доказали свою долговечность в самых разных климатических условиях. Максимальная нагрузочная способность выходит далеко за пределы параметров, установленных нормативами. Этого удалось добиться благодаря специальной многослойной технологии изготовления и небольшой волнистости.

**Компания ООО «СК «Металл Полимер** предлагает доставку и монтаж битумного волокнистого листа и доборных элементов, а также  полный комплект сертификатов на продукцию!