**26,10,2015**

**Металлочерепица Kvinta**

**Металлочерепица Kvinta с кановкой на гребне!**

Представлена в разных покрытиях.

Цена 355 м2-покрытие полиэстер 25 мкм, толщина металл 0,5мм



**Технические характеристики:**

* Ширина общая 1210 мм
* Ширина полезная 1150 мм
* Высота ступеньки 20 мм
* Высота волны 20 мм
* Шаг ступени 350 мм
* Минимальная длина изделия 0,5 м
* Максимальная длина изделия 6,5 м